2022년 삼척빛드림본부

소방설비 작동기능점검용역 시행

2022. 10

코스포서비스(주)

용 역 계 획 서

용 역 명	2022년 삼척빛드림본부 소방시설 작동기능점검용역
총 용 역 비	￦35,439,000 (VAT 별도)
내 용	회 사 분 : 0 원 도 급 분 : 35,439,000 원
예 산 과 목	용역비
용 역 기 간	착수일로 부터 15일(점검일수 : 11일) ※ 착수예정일 2022.11.15. 기준
용 역 방 법	도급용역
용역 책임자	코스포서비스(주) 관리운영팀장
용역 감독자	코스포서비스(주) 관리운영팀장이 임명한 자
준공 검사자	코스포서비스(주) 관리운영팀장이 임명한 자
준공 인수자	코스포서비스(주) 관리운영팀장이 임명한 자
첨 부 서 류	Ⅰ. 용역설명서 Ⅱ. 산출내역서 Ⅲ. 용역시방서
비 고	※ 입찰공고 첨부(입찰서 포함)

Ⅰ. 용 역 설 명 서

1. 용 역 명 : 2022년 삼척빛드림본부 소방시설 작동기능점검용역

2. 위    치 : 강원도 삼척시 원덕읍 삼척로734 삼척빛드림본부

3. 용역목적

화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 제25조 및 동법 시행규칙

제18조에 의거 우리 사업소 소방시설 작동기능점검을 실시하여 소방법 및 동법 시행

규칙을 준수함은 물론 화재로부터 설비를 보호하고자 함

4. 용역범위 : 삼척빛드림본부 및 한마음스포츠센터

가. 용역면적 : 201,333.050㎡

나. 점검대상

(1) 소화설비 : 소화기구, 옥내외소화전설비, 스프링클러설비, 물분무소화설비,

CO2소화설비, 청정소화약제소화설비, 포소화설비, 자동소화장치

(2) 경보설비 : 자동화재탐지설비, 시각경보기, 비상방송설비, 가스누설경보기,

비상경보설비

(3) 피난설비 : 유도등, 비상조명등, 피난기구

(4) 소화활동설비 : 연결송수관설비, 제연설비, 비상콘센트설비, 연결살수설비

(5) 소화용수설비 : 상수도소화용수설비, 소화수조

(6) 기타설비 : 방화셔터, 방화문, 배연창

5. 용역방법 : 도급용역

6. 용역기간 : 착수일로부터 15일(점검일수 11일)

※ 착수예정일 2022.11.15. 기준

7. 추정가격 : ￦35,439,000 (VAT별도)

8. 입찰자격요건

가. 화재예방, 소방시설 설치•유지 및 안전관리에 관한 법률 제29조 의거 소방시설관리업

등록업체(소방시설관리사 자격 보유)

나. 화재예방, 소방시설 설치•유지 및 안전관리에 관한 법률 제25조 및 동법 시행규칙

제18조를 준수하여 철저한 점검 가능한 업체

다. 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제12조 및 동법 시행규칙 제14조에

의한 요건을 갖춘 업체

9. 기타특기사항

가. 발전소 출입, 안전작업허가 등에 관해서는 한국남부발전 삼척빛드림본부의

규칙 및 지침에 따라야 한다.

나. 운전 중인 설비에 접근 및 공사에 대해서는 발전운전부서의 허락을 득한 후      공사감독부서의 입회하에 시행한다.

다. 기타 제반사항에 대해서는 코스포서비스(주) 및 한국남부발전 삼척빛드림본부

의 사규에 따른다. 끝.

Ⅱ. 산 출 내 역 서

1. 산출기준 : 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙

및 소방시설 등의 자체점검 시 점검인력 배치기준 적용

2. 연면적 : 201,333.050㎡(본부, 한마음스포츠센터)

구분	규 격	인원	수량(일)	노임단가		금액(원)
직 접 인건비	특급기술자	1명	11일	292,190원/일		3,214,090
	중급기술자	1명	11일	204,917원/일		2,254,087
	초급기술자	4명	11일	183,146원/일		8,058,424
	소 계					13,526,601
직접경비	직접인건비 x 10%					1,352,660
제 경 비	직접인건비 x 110%					14,879,261
기 술 료	(직접인건비+제경비) x 20%					5,681,172
	단수정리					-695
합 계	부가세 별도					35,439,000

※ 산출근거

- 2021 엔지니어링업체 임금실태조사결과표 (붙임1 참조)

- 소방시설 점검수수료 기준표 [(사)한국소방시설관리협회] (붙임2 참조)

• 2류(발전소), 6인 기준(석탄취급설비 1일 가산)

Ⅲ. 용 역 시 방 서

1. 일반사항

가. 본 시방서는 2022년 삼척빛드림본부 소방시설 작동기능점검에 적용한다.

나. 본 점검은 소방관련법령 및 안전관리규정 및 기타법령 규정에 의하여 수행

하여야 한다.

2. 용역범위

가. 용역은 아래 대상 건물의 소방시설에 관하여 수행한다.

나. 연면적 : 201,333.050㎡

다. 대상 건물

구 분	건 물 명	연면적(㎡)
1	터빈,전기 및 전자건물	50,731.640
2	암모니아저장동	574.560
3	종합사무실	7,925.240
4	건설사무소	4,151.120
5	종합창고	4,744.980
6	용수,환경 및 해수담수화건물	10,177.020
7	석탄저장창고	50,518.730
8	EP/ASH 전기및제어건물	1,895.840
9	보일러건물(1)	9,999.340
10	보일러건물(2)	9,999.340
11	보일러건물(3)	9,999.340
12	보일러건물(4)	9,999.340
13	석탄취급제어및전기실	3,170.630
14	석탄하역제어건물	822.640
15	순환수취수설비전기건물	416.340
16	유지창고	267.050
17	기계공작실	6,449.830
18	소화수펌프건물	478.890
19	석탄취급정비동	1,321.920
20	소수력건물	785.070
21	전기전자건물	361.660
22	건자재 관리동	877.040
23	건자재 설비동	3,267.550
24	정문경비동	1,039.640
25	용접 및 전동기 정비실	2,544.710
26	우드펠릿 설비	326.000
27	소방차 차고	465.300
28	경유펌프건물	126.990
29	보조보일러제어건물	138.810
30	폐기물보관창고	373.750
31	BM저장고	600.000
32	한마음센터	5,462.060
33	석회석 취급설비 (Unloading House 및 Mill BLDG)	1,320.68
34	석탄취급설비_상탄운반시설 (TT 8개동 및 CV 16개 라인)	0(점검기간 0.5일 소요)
35	석탄취급설비_저탄운반시설 (TT 7개동 및 CV 12개 라인)	0(점검기간 0.5일 소요)
소 계		201,333.05

라. 소방시설의 종류

(1) 소화설비 : 소화기구, 옥내외소화전설비, 스프링클러설비, 물분무소화설비,

CO2소화설비, 청정소화약제소화설비, 포소화설비, 자동소화장치

(2) 경보설비 : 자동화재탐지설비, 시각경보기, 비상방송설비, 가스누설경보기,

비상경보설비

(3) 피난설비 : 유도등, 비상조명등, 피난기구

(4) 소화활동설비 : 연결송수관설비, 제연설비, 비상콘센트설비, 연결살수설비

(5) 소화용수설비 : 상수도소화용수설비, 소화수조

(6) 기타설비 : 방화셔터, 방화문, 배연창

마. 점검사항

화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙 제18조

4항에 의거 소방청장이 정하여 고시하는 소방시설 작동기능점검표에 의하여

실시하여야 한다.

3. 용역관리

가. 수행의 책임

1) 계약상대자는 용역수행의 과정에 대하여 일체의 기술노무와 아울러 보안상의

책임을 져야 한다.

2) 계약상대자는 발주자의 승낙없이 본계약의 이행을 제3자에게 위탁하거나

채권·채무를 양도하거나 담보로 제공할 수 없다.

3) 계약상대자는 화재예방, 소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률

시행규칙 제19조에 의거 점검결과보고서 사본을 7일 내에 관할소방서장에게

제출하여 점검결과가 이상이 없음을 확인하여야 한다.

나. 현장대리인

1) 계약상대자는 계약된 용역에 해당되는 기술면허 소지자를 현장대리인으로        지정, 용역현장에 응급처리 할 수 있는 권한을 가진 현장대리인을 현장에

상주시켜야 한다.

2) 발주자가 용역의 일부 및 또는 전부의 시행을 중지시키거나 용역을 변경 할

필요가 있다고 판단되는 경우는 계약상대자에게 이를 통보할 수 있으며,

현장대리인은 업무수행 시 제반 업무관계는 감독원의 지시 또는 협의에 따라야       한다.

다. 노무관리

1) 용역에 종사하는 작업자 중 특정한 기능에 미달하여 용역에 지장이 있다고

판단되는 사람을 교체할 수 있도록 감독원이 지시할 수 있으며 계약상대자는

이에 따라야 한다.

2) 계약상대자에게 고용된 일체의 작업자에 대한 관리책임은 계약상대자가

져야 한다.

3) 계약상대자는 작업자에 대해서는 용역 착수 중에 업무의 특성을 면밀히

검토하여 사전에 충분한 인원을 확보하여야 한다.

라. 작업과 안전관리

1) 본 용역에 수반되는 일체의 작업준비 및 작업방법 등 제반사항은 감독원과

사전협의를 거쳐야 하며 또는 삼척빛드림본부 안전관리규정 및 안전작업

수칙에 따라 수행하여야 한다.

2) 특히 협소한 장소 및 화재발생의 우려가 있는 장소에서는 충분한 사전

조치를 강구하여야 하며, 용역 수행 중 시설물에 피해가 있을 경우에는

즉시 원상복구를 해야 함은 물론 이로 인한 보상 및 책임은 계약상대자가 진다.

3) 계약상대자의 귀책사유로 인명 및 설비 안전사고가 발생되는 경우

계약상대자는 안전사고로 발생되는 모든 사고를 책임져야 한다.

4) 계약상대자는 용역현장에 종사하는 모든 작업자에게 인명 및 설비안전을 위한

안전교육을 실시하여야 한다.

5) 용역 수행 중 동원된 계약상대자 소속의 일체인원에 대한 재해보상은

계약상대자가 책임을 져야 한다.

마. 보안관리

1) 계약상대자는 용역수행을 위해 발전소에 출입하는 작업자에 대해서는 일체의

보안신분상의 책임을 지며 한국남부발전(주)의 보안규정을 준수하고 사전에        출입허가 신청서를 제출, 허가를 득한 후 출입을 하여야 한다.

2) 계약상대자는 작업자 출입 허가원 제출 시 작업자에 대한 신원 및 각종 보안

문제에 대하여 이를 책임질 수 있도록 서약서를 첨부하여야 한다.

3) 계약상대자는 본 용역을 통하여 얻은 정보 또는 당사의 비밀사항을 계약시행

전후를 막론하고 외부에 누설할 수 없으며, 작업자에 대해서도 보안사항을

준수하도록 관리하여야 한다.

4) 본 용역수행을 위해 출입하는 작업자에 대해서 계약상대자는 일체의 신분상의

책임을 져야 한다.

바. 기자재의 반출

계약상대자가 용역업무 수행을 목적으로 지입한 가설 자재류 및 공구류 등      반입한 품목 일체를 현장 외부로 반출이 필요할 때는 반드시 소정의 절차를

거친 후 반출하여야 한다.

사. 기타사항

1) 계약상대자는 본 시방서에 명기되지 않은 사항이라도 점검 상 필요하다고

인정되는 경우 감독원의 협의 또는 지시에 따라 점검을 해야 한다.

2) 계약상대자는 점점기간 이외에도 필요 시 점검에 응해야 하며 소방시설에

대한 기술적 조언, 소방관서의 수검, 소방관계 대관업무 처리 등에 적극적으로

협조하여야 한다.

3) 용역기간은 착수일로부터 15일(점검일수 11일)

4. 시험 및 검사

가. 계약상대자는 소방시설법에 정한 시험 및 검사방법에 의해 용역업무를 수행

하여야 한다.

나. 점검 후 결과보고서 제출

1) 계약상대자는 소방시설법에 따라 점검을 실시하고, 별지 제21호 서식의 소방

시설 작동기능점검 실시결과보고서에 소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시에

따른 점검표를 첨부하여 발주자에게 제출하여야 한다.

2) 계약상대자는 설비별 점검과 관련하여 점검 기록부를 작성, 증빙사진을 첨부

해야 하며, 용역업무 종료 시 발주자에게 제출하여야 한다.

5. 용역업무 점검수수료 지급

발주자는 점점결과보고서를 확인 하고 점검에 하자가 없을 시 7일 이내에

점검수수료를 지급한다.

6. 기타사항

가. 본 시방서에 누락된 사항이라도 소방설비 작동기능점검에 관련되는 사항은

수행할 책임을 지며, 소방시설에 대한 기술적 조언 등에 협조하여야 한다.

나. 계약의 해지

1) 파산선고를 받았거나 파산신청을 하였을 때

2) 해산명령을 받았거나 해산결의를 하였을 때

3) 소방안전관리업무 대행자가 관계법령에 의거 주의의무를 위배하였을 때

다. 시행업체 자격 요건

1) 소방시설관리업 면허와 전문소방시설공사업 등록을 모두 보유한 업체

2) 국토교통부 고시 제2018-614호 및 사업자선정지침 제26조(참가자격의제한)에

해당되지 않는 업체

라. 계약상대자는 용역수행 시작 시 착공계를 제출하고, 완료 후 준공계(제반

준공서류 및 보안확약서 1부포함) 및 소방시설 점검에 관한 보고서를 7일

이내에 작성하여 제출하여야 한다.

7. 제출서류

가. 소방시설 관리사증 또는 소방시설관리사 수첩사본 1부.

나. 소방시설관리업 등록증 1부.

다. 현장대리인계 및 자격증사본 1부.

라. 출입신청서(차량출입신청서 포함), 출입자보안각서 각 1부.

붙 임 : 1. 2021 엔지니어링업체 임금실태조사표(2022.1.1적용)

2. 소방시설 점검수수료 기준

[붙임1]

[붙임2]

용 역 입 찰 공 고

1. 용 역 명 : 2022년 삼척빛드림본부 소방시설 작동기능점검용역

2. 용역개요

가. 추정가격 : 35,439,000원 (VAT 별도)

나. 용역내용

1) 위 치 : 강원도 삼척시 원덕읍 삼척로734

2) 개 요 : 본부 및 한마음스포츠센터 소방설비 작동기능점검 위탁용역

3) 건물용도 : 화력발전소, 문화 및 집회시설

4) 점검면적 : 201,333.050㎡

다. 용역기간 : 착수일로부터 15일(점검일수 11일)

※ 석탄취급설비 점검일수 1일 포함, 착수예정일 2022.11.15. 기준

3. 입찰방식

일반경쟁입찰 (최저가 업체 선정)

4. 서류접수 및 개찰일시, 장소

가. 접수기간 : 2022. 10. 26(수) 10:00 ~ 2022. 11. 4(목) 10:00

나. 접 수 처 : 부산광역시 연제구 중앙대로 1130, 5층(연산동, SK VIEW 2단지)

다. 접수방법 : 우편접수(11월 4일 10시까지 도착한 우편에 한함)

※ 코로나19 감염 예방과 관련하여 방문접수 불가

라. 개찰일시 : 2022. 11. 4(목) 13:00

마. 낙찰통보 : 2022. 11. 4(목) 15:00, 개별통지

5. 참가자격

가. 화재예방, 소방시설 설치•유지 및 안전관리에 관한 법률 제29조 의거 소방시설

관리업 등록업체(소방시설관리사 자격 보유)

나. 화재예방, 소방시설 설치•유지 및 안전관리에 관한 법률 제25조 및 동법 시행규칙

제18조를 준수하여 철저한 점검 가능한 업체

다. 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제12조 및 동법 시행규칙 제14조에

의한 요건을 갖춘 업체

6. 현장설명 : 생략

7. 낙찰자 선정방법 및 입찰의 무효

가. 최저가낙찰 : 참가자격과 제출서류 등 제반요건 충족하는 응찰자 중 최저가 업체 낙찰

나. 낙찰자가 다음과 같은 행위를 했을 경우에는 계약을 무효로 한다.

1) 낙찰자가 정당한 사유없이 5일 이내에 계약을 체결하지 않을 경우

2) 하도급시 계약을 무효로 한다.

3) 제출된 서류에 허위나 하자가 있을 경우

4) 부정행위를 했을 경우

8. 제출서류

가. 회사소개서(자격 및 면허증 사본 첨부) 및 법정 기술인력 및 장비 보유현황 각 1부.

나. 소방시설관리업 등록증 사본 1부.

다. 사업자등록증 및 법인등기부등본 사본 각 1부.

라. 국세, 지방세 완납 증명서 1부.

마. 견적서 및 실적증명서(업체명, 전화번호 명기) 각 1부.

바. 입찰 결과 및 과정에 어떠한 이의를 제기하지 않겠다는 각서 1부.

사. 입찰서 1부. (붙임양식)

※ 위 서류 순서대로 편철한 후 밀봉하여 제출

9. 기타사항

가. 제출된 서류는 일체 반환하지 아니함.

나. 상기에 명시되지 않은 사항은 코스포서비스(주)와 협의한다.

다. 기타 문의사항

○ 코스포서비스(주) : 김영호 대리 (☎070-4277-0326 / Fax 051-469-9361)

이상과 같이 공고합니다.

2022 년  10 월  25 일

코스포서비스(주) 사장

[

붙임]입찰서

입 찰 서
*참 가 번 호				담당자 확인 : (서명 / 인)
입 찰 명 칭		2022년 삼척빛드림본부 소방시설 작동기능점검용역
입 찰 가 액 (부가세 별도)		금 원 (￦ )
입 찰 자
상호(성명)
* 대표자			(인)
법인등록번호 (개인은 주민등록번호)
주소(전화번호)
(대리인 입찰시)
대리인			(인 / 서명)
주민등록번호
주소(전화번호)
코스포서비스(주) 사장 귀중
구비서류	- 입찰자 인감증명서 1부 - 사용인감계 및 위임장(대리인의 경우) 각 1부
기재방법	- 참가번호는 기재하지 마십시오. (발주처 담당자 기재) - 대리 입찰시 입찰자의 날인에는 사용인감을 날인하고, 대리인의 날인에는 대리인의 도장을 날인하거나 서명을 합니다.
210㎜×297㎜(일반용지 60g/㎡)